|  |
| --- |
| Pomiar pod moskitiery wykonujemy w sposób trochę inny jak w przypadku osłon. Dokonujemy go przy otwartym oknie i do zamówienia podajemy wymiary tzw. światła od wewnątrz budynku. Dodatkowo podajemy parametry okna wg poniższych rysunków.    okno_pcv  SW oraz WW    gruboscrantu  GRUBOŚĆ RANTU    niezlicowane                   zlicowane  OKNO NIEZLICOWANE                             OKNO ZLICOWANE               (PŁASKI PROFIL)                            (PROFIL Z "WYPUSTKĄ")  Do zamówienia moskitiery podajemy, więc następujące dane:  SW – szerokość w świetle  WW - wysokość w świetle  GR – grubość rantu  Określamy również, czy okno jest niezlicowane czy też zlicowane |