|  |
| --- |
| Pomiar pod moskitiery wykonujemy w sposób trochę inny jak w przypadku osłon. Dokonujemy go przy otwartym oknie i do zamówienia podajemy wymiary tzw. światła od wewnątrz budynku. Dodatkowo podajemy parametry okna wg poniższych rysunków. okno_pcvSW oraz WW  gruboscrantu   GRUBOŚĆ RANTU  niezlicowane                   zlicowane       OKNO NIEZLICOWANE                             OKNO ZLICOWANE              (PŁASKI PROFIL)                            (PROFIL Z "WYPUSTKĄ")       Do zamówienia moskitiery podajemy, więc następujące dane:SW – szerokość w świetleWW - wysokość w świetleGR – grubość rantuOkreślamy również, czy okno jest niezlicowane czy też zlicowane |